AGÁT   Vitríny nízkoteplotní
	  Název  parametru
	Jednotka

měření
	Druh a rozměry

	
	
	Vitríny do řady

	
	
	Agát 

125 N
	Agát 

187 N
	Agát 

250 N
	Agát 

375 N

	Pracovní teplotní rozsah při teplotě okolního vzduchu 

 plus 25°С  a relativní vlhkosti okolního vzduchu 60%
	stupně Celsia, °С
	- 18… - 15

	  Hodnota „Nastavení“
	stupně Celsia, °С
	- 18

	Délka (bez bočnic)
	mm
	1250
	1875
	2500
	3750

	  Délka (včetně bočnic)
	
	1340
	1965
	2590
	3840

	  Šířka (bez bočnic)
	
	1210
	1210
	1210
	1210

	  Výška (bez bočnic)
	
	1210
	1210
	1210
	1210


	  Hloubka vykládání
	mm
	830

	  Výstavní plocha 
	m2
	1,04
	1,56
	2,08
	3,13

	  Úložný prostor  
	dm3
	229
	343
	458
	689

	  Hmotnost (bez bočnic a obalu)
	kg
	160
	250
	310
	445

	  Chladivost (při bodu varu mínus 10°С)
	W
	450
	680
	900
	1350

	  Jmenovitý příkon
	kW
	0.18
	0.24
	0.38
	0.54

	 Maximální příkon


	kW
	1.43
	2.07
	3.12
	4.3

	Elektrické napájení: 

Jmenovité napětí

Frekvence

Počet fází
	V

Hz

n fází
	380 / 220
50
1

	Stupeň ochrany elektrického zařízení  podle 

GOST 14254
	kód
	IP 20

	Chladivo 
	typ
	R404A


