KVARTS vitrína přístěnná ovocná
	  Název parametru
	Jednotka

měření
	Druh a rozměry

	
	
	 Řadové vitríny
	Čelní vitríny
	Rohové vitríny

	
	
	Kvarts

205 F
	Kvarts 250 F
	Kvarts 

375 F
	Kvarts 

TR 205 F
	Kvarts 

OU 90 F
	Kvarts ZU 90 F

	Pracovní teplotní rozsah při teplotě okolního vzduchu + 25°С a relativní vlhkosti okolního vzduchu 60 %
	stupně Celsia, °С
	+1… +10 ( ovocná )

	  Hodnota „Nastavení“
	stupně Celsia, °С
	+ 2

	Délka (bez bočnic)
	mm
	2050
	2500
	3750
	2050
	1885
	2583

	  Délka (včetně bočnic)
	
	2110
	2610
	3860
	2110
	-
	-

	  Šířka (bez bočnic)
	
	1120
	1120
	1120
	1120
	1150
	1330

	  Výška (bez bočnic)
	
	2250
	2250
	2250
	2250
	2250
	2250

	  Hloubka vykládání
	mm
	765

	  Hloubka vykládání doplňujících polic
	mm
	600 / 500 

	  Výstavní plocha 
	m2
	6,67
	7,75
	10,75
	6,67
	2,48
	5,28

	  Úložný prostor ( užitný objem  )
	dm3
	1580
	2625
	1920
	2700
	1094
	2330

	  Hmotnost (bez bočnic a obalu)
	kg
	240
	270
	400
	240
	150
	200

	  Chladivost (při teplotě varu mínus 10°С)
	W
	2700
	3300
	5000
	2700
	1200
	1500

	  Jmenovitý příkon  základní / s elektroodtáváním
	kW
	0,1 / 0,23
	0,13 / 0,25
	0,18 / 0,37
	0,1 / 0,23
	0,05 /0,1
	0,05 / 0,1

	  Maximální příkon základní / s elektroodtáváním
	kW
	0,38 / 0,51
	0,4 / 0,53
	0,55 / 0,74
	0,38 / 0,51
	0,19 / 0,24
	0,19 / 0,24

	Jmenovité napětí

Frekvence

Počet fází
	V

Hz

n fází
	220
50
1

	Stupeň ochrany elektrického zařízení  podle 

GOST 14254
	kód
	IP 20

	Chladivo
	typ
	R404A


