MALACHIT 
Tabulka základních charakteristik středně teplotní vitríny
	Název parametru
	Jednotka

měření
	Druh a rozměry

	
	
	Řadové vitríny
	Rohové vitríny

	
	
	Malachit 125 
	Malachit 187
	Malachit 250
	Malachit 375
	Malachit
OU 90
	Malachit ZU 90

	Pracovní teplotní rozsah při teplotě okolního vzduchu + 25°С a relativní vlhkosti okolního vzduchu 60 %
	stupně Celsia, °С
	0… + 7

	Hodnota „Nastavení“
	stupně Celsia, °С
	+ 2

	Délka (bez bočnic)
	mm
	1250
	1875
	2500
	3750
	-
	-

	Délka (včetně bočnic)
	
	1340
	1965
	2590
	3840
	-
	-

	Šířka (bez bočnic)
	
	1105
	1105
	1105
	1105
	-
	-

	Výška (bez bočnic)
	
	1210
	1210
	1210
	1210
	1210
	1210

	Hloubka vykládání
	mm
	800

	Výstavní plocha
	m2
	1,0
	1,5
	2,0
	3,0
	-
	-

	Úložný prostor ( užitný objem  )
	dm3
	210
	315
	420
	630
	-
	-

	Hmotnost (bez bočnic a obalu)
	kg
	140
	190
	230
	320
	140
	230

	Chladivost (při teplotě varu mínus 10°С)
	W
	330
	490
	660
	1000
	500
	400

	  Jmenovitý příkon  základní / s elektroodtáváním
	kW
	0,05 / 0,07
	0,07 / 0,085
	0,1 / 0,12
	0,15 / 0,18
	0,033 / 0,045
	0,07 / 0,1

	  Maximální příkon základní / s elektroodtáváním
	kW
	0,5 / 0,5
	0,07 / 0,7
	0, / 0,
	0,5 / 0,5
	0,033 / 0,85
	0,07 / 0,47

	Jmenovité napětí

Frekvence

Počet fází
	V

Hz

n fází
	220

50

1

	Stupeň ochrany elektrického zařízení  podle 

GOST 14254
	kód
	IP 20

	Chladivo
	typ
	R404A


