TOPAZ mrazící vana
	  Název parametru
	Jednotka

měření
	Druh a rozměry


	
	
	Topaz 250
	Topaz 375

	Pracovní teplotní rozsah 
	stupně Celsia, °С
	-22 … -18

	  Hodnota „Nastavení“
	stupně Celsia, °С
	-18

	Délka (bez bočnic)
	mm
	2500
	3750

	  Délka (včetně bočnic)
	
	2670
	3920

	  Šířka (bez bočnic)
	
	1640
	1640

	  Výška (bez bočnic)
	
	970
	970

	  Šířka vykládání
	mm
	1300

	  Hloubka vykládání
	mm
	450

	  Výstavní plocha 
	m2
	3,25
	4,87

	  Úložný prostor  
	dm3
	1460
	2200

	  Hmotnost (bez bočnic a obalu)
	kg
	320
	470

	  Chladivost (při teplotě varu -10°С)
	W
	1000
	1500

	  Jmenovitý příkon  základní / s nástavbou
	kW
	0,38 / 0,48
	0,53 / 0,67

	 Maximální příkon základní / s nástavbou

	kW
	4,2 / 4,3
	5,8 / 5,9

	Elektrické napájení: 

Jmenovité napětí

Frekvence

Počet fází
	V

Hz

n fází
	380 / 220
50
3

	Stupeň ochrany elektrického zařízení  podle 

GOST 14254
	kód
	IP 20

	Chladivo
	typ
	R404A


