RUBÍN  
Tabulka základních charakteristik mrazící vany
	Název parametrů
	Jednotka měření
	Modifikace

	
	
	Rubín 250
	Rubín 375

	Pracovní teplotní rozsah při teplotě okolního vzduchu plus 25(С a relativní vlhkosti okolního vzduchu 60%
	(С
	-22 … -18

	Hodnota «Nastavení»
	(С
	-18

	Obrysové rozměry:

délka (bez bočních panelů)



délka (s bočními panely)

šířka (s bočními panely)

výška (s bočními panely)
	mm
	2500 

2670
1640
970
	3750

3920
1640
970

	Hloubka ukládání
	mm
	1300

	Hloubka pro uložení
	mm
	320

	Plocha pro uložení potravin
	m²
	3,25
	4,87

	Objem pro uložení potravin
	dm³
	1050
	1560

	Hmotnost ( bez bočnic a obalu )
	kg
	320
	480

	Chladivost (při teplotě varu mínus 10(С)
	W
	1000
	1500

	Jmenovitý příkon: 

základní výbava / se superstrukturou
	kW
	0,46 / 0,56
	0,65 / 0,79

	Maximální příkon: 

základní výbava / se superstrukturou 
	kW
	4,3 / 4,4
	5,9 / 6,0

	Jenovité napětí
Frekvence 
Počet fází
	V

Hz

N fází
	380 / 220

50

3

	Stupeň ochrany elektrického zařízení podle GOST 14254
	Kód
	IP 20

	Chladivo
	Typ
	R404A


